* -*- fortran -*-
*     GetBreak
      <rt=real,double precision,real,double precision> 
     $     FUNCTION <_c>GETBREAK()
*
*     Get breakdown parameter tolerance; for the test routine,
*     set to machine precision.
*
      <rt> EPS, <sdsd=s,d,s,d>LAMCH
*
      EPS = <sdsd>LAMCH('EPS')
      <_c>GETBREAK = EPS**2
*
      RETURN
*
      END
*     END FUNCTION <_c>GETBREAK



